CAD编程软件支持2004~2012版本的AotuCAD。

安装：	双击WinARX_***.msi安装,一直点击下一步即可。

使用：	1.在计算机上插上加密狗。 
	2.打开CAD，CAD菜单会自动增加【数控CAM】菜单。

卸载：	开始菜单点击WinARX->Uninstall卸载或者用控制面板卸载WinARX。




DMC1410卡安装

双击DMC1410文件夹下的REGIST2K文件,一直等待黑色窗口自动关闭.



WinSKC安装:(WinSKC为2轴单工位软件,WinZTC为3轴多工位软件)

双击数控2013****.msi,在安装选项中选中WinSKC项目然后选择DMC1410卡,其他都默认下一步.